

Приложение 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Координаты | |
| X | Y |
| 1. | 25021,44 | 9686,83 |
| 2. | 24931,45 | 8690,89 |
| 3. | 24388,49 | 8237,91 |
| 4. | 22396,60 | 8417,88 |
| 5. | 21310,67 | 7511,92 |
| 6. | 17326,90 | 7871,86 |
| 7. | 13343,13 | 8231,81 |
| 8. | 12437,17 | 9317,73 |
| 9. | 10445,29 | 9497,71 |
| 10. | 9992,31 | 10040,67 |
| 11. | 10082,29 | 11036,61 |
| 12. | 9629,31 | 11579,58 |
| 13. | 9809,29 | 13571,46 |
| 14. | 9989,26 | 15563,35 |
| 15. | 10532,22 | 16016,33 |
| 16. | 12524,11 | 15836,36 |
| 17. | 15238,93 | 18101,25 |
| 18. | 18226,76 | 17831,29 |
| 19. | 21214,59 | 17561,34 |
| 20. | 23479,48 | 14846,52 |
| 21. | 25471,37 | 14666,54 |
| 22. | 25924,35 | 14123,58 |
| 23. | 25744,37 | 12131,69 |
| 24. | 25564,40 | 10139,81 |
| 25. | 17776,83 | 12851,58 |

Приложение 6




Приложение 7



Приложение 8

|  |  |
| --- | --- |
| 1-я строка | Имя проектной точки |
| 2-я строка | X, проектный |
| 3-я строка | Y, проектный |
| 4-я строка | Имя вынесенной точки |
| 5-я строка | X, фактический |
| 6-я строка | Y, фактический |
| 7-я строка | СКО X |
| 8-я строка | СКО Y |
| 9-я строка | Высота отражателя |
| 10-я строка | Время разбивки |

Приложение 9



Приложение 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры | UTM | Гаусса-Крюгера |
| Ширина зоны | 6° | 6° |
| Масштаб по центральному меридиану | 0,9996 | 1,0000 |
| Начальный меридиан | 180° | 180° |
| False Easting | 500 000 м | 500 000 м |
| False Northing (северное полушарие | 0 м | 0 м |
| False Northing (южное полушарие | 10 000 000 м | 10 000 000 м |
| Диапазон применения | 80°S - 84°N | |

Приложение 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название** | **№ эллипсоида** | **ΔX** | **ΔY** | **ΔZ** | **ωx** | **ωy** | **ωz** | **m** | **Нулевой меридиан** |
| ПЗ-90 | 57 | -1.43 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | -0.13 | -0.22 | 0 |
| ПЗ-90.02 | 57 | -0.36 | 0.08 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ-90.11 | 57 | 0.013 | -0.106 | -0.022 | 0.0023 | -0.00354 | 0.00421 | 0.008 | 0 |
| СК-42 | 3 | 23.57 | -140.95 | -79.8 | 0 | -0.35 | -0.79 | -0.22 | 0 |
| СК-95 | 3 | 24.47 | -130.89 | -81.56 | 0 | 0 | -0.13 | -0.22 | 0 |
| ГСК-2011 | 56 | 0.013 | -0.092 | -0.03 | 0.001738 | -0.003559 | 0.004263 | 0.0074 | 0 |

Приложение 12

